2025년 하반기

건설공사 표준시장단가

적 용 공 종 및 단 가

2025. 5.

	국 토 교 통 부
	한국건설기술연구원

□  목	차  □

제1장 총칙

제2장 토목공사 표준시장단가 (생략)

제3장 건축공사 표준시장단가 (생략)

제4장 기계설비공사 표준시장단가

제5장 BIM설계 적용 구조물 표준시장단가 (생략)

제6장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

※ 부록

- BIM단가 상세설명서

제1장 총칙

<총칙 - >

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「예정가격작성기준(기획재정부 계약예규)」제38조제4항, 「건설기술진흥업무 운영규정 (국토교통부 훈령)」제5편 표준시장단가및표준품셈 제88조제4항에 의하여 표준시장단가 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 공기업‧준정부기관, 기타공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 표준시장단가는 본 자료집을 적용한다.

(2) 본 표준시장단가 단가집에 제시된 표준시장단가는 건설공사의 대표적이고 보편적인 공종을 기준한 것으로, 제시된 공종의 단가정의 등이 현장여건 및 작업조건 등과 일치하지 않는 경우에는 (3)에 의해 할증을 하거나 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3)  시공규모 또는 현장조건 및 작업조건 등에 따라 표준시장단가의 할증이 필요한 경우 세부공종별 표준시장단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 할증을 적용하며, 할증 기준 및 할증율은 표준품셈 “제1장 적용기준” 중 “1-4 품의 할증”을 따른다.

할증된 표준시장단가 = 표준시장단가 × 노무비율(%) × (1+a1+a2+a3+……+an)
+ 표준시장단가 × (1-노무비율(%))

여기서, a1~an : 할증요소
단, 동일성격의 할증요소의 이중적용은 불가함.

(4) 본 표준시장단가 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 표준시장단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 표준시장단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 등이 포함된 것을 원칙으로 한다.

- 이와 관련, 산업안전보건관리비 등 간접공사비(제경비) 산출을 위한 요율을 적용하는 기초금액 산정에 있어 표준시장단가 공종별 단가에 포함된 비목이 누락없이 반영될 수 있도록 하여야 한다.

(6) 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비에는 재료의 할증분이 포함된 것을 원칙으로 한다.

제4장 기계설비공사 표준시장단가

<기계설비 - >

B. 배관공사	1

D. 보온공사	6

F. 밸브설비	14

G. 측정기기	17

I. 공기조화설비	18

J. 기타공사	19

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BA211.10000	강관 옥내일반배관	∅15mm	m	8,000	91%
BA221.10000	강관 옥내일반배관	∅20mm	m	9,052	91%
BA231.10000	강관 옥내일반배관	∅25mm	m	11,146	91%
BA241.10000	강관 옥내일반배관	∅32mm	m	12,799	91%
BA251.10000	강관 옥내일반배관	∅40mm	m	14,233	91%
BA261.10000	강관 옥내일반배관	∅50mm	m	18,144	91%
BA271.10000	강관 옥내일반배관	∅65mm	m	21,228	91%
BA281.10000	강관 옥내일반배관	∅80mm	m	27,014	91%
BB211.10000	강관 옥내일반배관	∅100mm	m	36,494	91%
BB221.10000	강관 옥내일반배관	∅125mm	m	46,575	91%
BB231.10000	강관 옥내일반배관	∅150mm	m	54,458	91%
BB241.10000	강관 옥내일반배관	∅200mm	m	83,828	91%
BB251.10000	강관 옥내일반배관	∅250mm	m	111,692	91%
BB261.10000	강관 옥내일반배관	∅300mm	m	144,521	91%
BB271.10000	강관 옥내일반배관	∅350mm	m	173,881	91%
BB281.10000	강관 옥내일반배관	∅400mm	m	206,043	91%

【단가정의】

① 배관용 탄소강관의 옥내일반배관을 기준한 것이다.

② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.

③ 인서트(거푸집용 인서트), 지지철물설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.

④ 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 제외되어 있다.

⑥ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.

【단가보정】

- 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	고소작업대 미사용시
표준시장단가	1.16
노무비율	1.06

- 시공위치에 따라 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	옥외배관(암거내)	화장실	기계실
표준시장단가	0.90	1.20	1.30
노무비율	1.00	1.00	1.00

■ BC*****, BD***** 동관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BC211.10008	동관 옥내일반배관	∅8mm	m	4,600	91%
BC211.10010	동관 옥내일반배관	∅10mm	m	5,440	91%
BC211.10000	동관 옥내일반배관	∅15mm	m	6,140	91%
BC221.10000	동관 옥내일반배관	∅20mm	m	7,183	91%
BC231.10000	동관 옥내일반배관	∅25mm	m	8,779	91%
BC241.10000	동관 옥내일반배관	∅32mm	m	10,629	91%
BC251.10000	동관 옥내일반배관	∅40mm	m	12,425	91%
BC261.10000	동관 옥내일반배관	∅50mm	m	16,272	91%
BC271.10000	동관 옥내일반배관	∅65mm	m	19,078	91%
BC281.10000	동관 옥내일반배관	∅80mm	m	23,966	91%
BD211.10000	동관 옥내일반배관	∅100mm	m	32,473	91%
BD221.10000	동관 옥내일반배관	∅125mm	m	40,428	91%
BD231.10000	동관 옥내일반배관	∅150mm	m	48,648	91%
BD241.10000	동관 옥내일반배관	∅200mm	m	72,251	91%
BD251.10000	동관 옥내일반배관	∅250mm	m	95,471	91%

【단가정의】

① 구리합금관의 옥내일반배관을 기준한 것이다.

② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.

③ 인서트(거푸집용 인서트), 지지철물설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.

④ 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 동관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 제외되어 있다.

⑥ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.

【단가보정】

- 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	고소작업대 미사용시
표준시장단가	1.16
노무비율	1.06

- 시공위치에 따라 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	옥외배관(암거내)	화장실	기계실
표준시장단가	0.90	1.20	1.30
노무비율	1.00	1.00	1.00

■ BI*****, BJ***** PVC관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BI010.00100	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D10mm	m	5,760	91%
BI010.00130	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D13mm	m	5,903	91%
BI020.00160	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D16mm	m	6,102	91%
BI020.00200	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D20mm	m	6,446	91%
BI030.00250	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D25mm	m	6,988	91%
BI040.00300	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D30mm	m	7,185	91%
BI040.00350	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D35mm	m	7,529	91%
BI050.00400	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D40mm	m	8,068	91%
BI060.00500	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D50mm	m	9,356	91%
BI070.00650	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D65mm	m	10,582	91%
BI080.00750	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D75mm	m	13,492	91%
BJ010.01000	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D100mm	m	17,625	91%
BJ020.01250	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D125mm	m	20,819	91%
BJ030.01500	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D150mm	m	26,040	91%
BJ040.02000	PVC 옥내일반배관(소켓접합)	D200mm	m	32,681	91%

【단가정의】

① 일반용 경질 폴리염화 비닐관의 옥내일반배관을 기준한 것이다.

② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용을 기준한 것이다.

③ 인서트(거푸집용 인서트), 지지철물설치, 절단, 배관, 접합, 배관시험을 포함한다.

④ 슬리브 설치비용은 제외되어 있다.

⑤ PVC관, 연결소켓, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등) 재료비는 제외되어 있다.

⑥ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.

【단가보정】

- 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	고소작업대 미사용시
표준시장단가	1.16
노무비율	1.06

- 시공위치에 따라 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	옥외배관(암거내)	화장실	기계실
표준시장단가	0.90	1.20	1.30
노무비율	1.00	1.00	1.00

- 고강도PVC관을 활용할 경우 다음 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	표준시장단가	노무비율
일반 PVC관	1.00	1.00
고강도 PVC관	1.10	1.00

■ BP***, BQ*** 관접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BP110.00150	강관용접(아크용접)	∅15mm	개소	7,122	89%
BP120.00200	강관용접(아크용접)	∅20mm	개소	8,506	89%
BP130.00250	강관용접(아크용접)	∅25mm	개소	10,286	89%
BP140.00320	강관용접(아크용접)	∅32mm	개소	12,263	89%
BP150.00400	강관용접(아크용접)	∅40mm	개소	13,845	89%
BP160.00500	강관용접(아크용접)	∅50mm	개소	16,812	89%
BP170.00650	강관용접(아크용접)	∅65mm	개소	20,770	89%
BP180.00800	강관용접(아크용접)	∅80mm	개소	23,932	89%
BQ110.01000	강관용접(아크용접)	∅100mm	개소	30,068	89%
BQ120.11250	강관용접(아크용접)	∅125mm	개소	36,395	89%
BQ130.11500	강관용접(아크용접)	∅150mm	개소	42,724	89%
BQ140.12000	강관용접(아크용접)	∅200mm	개소	55,581	89%
BQ150.02500	강관용접(아크용접)	∅250mm	개소	68,241	89%
BQ160.03000	강관용접(아크용접)	∅300mm	개소	80,900	89%
BQ170.03500	강관용접(아크용접)	∅350mm	개소	90,200	89%
BQ180.04000	강관용접(아크용접)	∅400mm	개소	102,657	89%

【단가정의】

① 배관용 탄소강관의 아크용접을 기준한 것이다.

② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.

③ 용접접합에 필요한 재료비는 제외되어 있다.

④ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.

⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 자체 추진 고소작업대(시저형) 등)의 기계경비는 포함되어 있다.

【단가보정】

- 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	고소작업대 미사용시
표준시장단가	1.14
노무비율	1.08

- TIG용접으로 시공하는 경우는 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	TIG용접
표준시장단가	1.10
노무비율	1.00

■ BP***, BQ*** 관접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BP310.37008	동관용접(Brazing)	∅8mm	개소	2,686	89%
BP310.37010	동관용접(Brazing)	∅10mm	개소	3,662	89%
BP310.37000	동관용접(Brazing)	∅15mm	개소	4,397	89%
BP320.37000	동관용접(Brazing)	∅20mm	개소	5,860	89%
BP330.37000	동관용접(Brazing)	∅25mm	개소	7,569	89%
BP340.37000	동관용접(Brazing)	∅32mm	개소	8,794	89%
BP350.37000	동관용접(Brazing)	∅40mm	개소	10,503	89%
BP360.37000	동관용접(Brazing)	∅50mm	개소	13,189	89%
BP370.37000	동관용접(Brazing)	∅65mm	개소	17,585	89%
BP380.37000	동관용접(Brazing)	∅80mm	개소	20,763	89%
BQ310.37000	동관용접(Brazing)	∅100mm	개소	27,114	89%
BQ320.37100	동관용접(Brazing)	∅125mm	개소	33,465	89%
BQ330.37100	동관용접(Brazing)	∅150mm	개소	39,814	89%
BQ340.37100	동관용접(Brazing)	∅200mm	개소	52,518	89%
BQ350.37000	동관용접(Brazing)	∅250mm	개소	65,222	89%

【단가정의】

① 구리합금관의 브레이징(Brazing) 용접을 기준한 것이다.

② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.

③ 용접접합에 필요한 재료비는 제외되어 있다.

④ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.

⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 자체 추진 고소작업대(시저형) 등)의 기계경비는 포함되어 있다.

【단가보정】

- 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	고소작업대 미사용시
표준시장단가	1.14
노무비율	1.08

대분류 D	보 온 공 사

■ DA***, DB*** 관보온

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA518.10150	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, ø15mm	m	7,365	98%
DA528.10200	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 20mm	m	8,382	98%
DA538.10250	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 25mm	m	9,195	98%
DA548.10320	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 32mm	m	10,770	98%
DA558.10400	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 40mm	m	12,601	98%
DA568.10500	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 50mm	m	14,935	98%
DA578.10650	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 65mm	m	17,932	98%
DA588.10800	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 80mm	m	20,983	98%
DB518.11000	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 100mm	m	25,203	98%
DB528.11250	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 125mm	m	30,331	98%
DB538.11500	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 150mm	m	35,917	98%
DB548.12000	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 200mm	m	46,487	98%
DB558.12500	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 250mm	m	55,887	98%
DB568.13000	관보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 300mm	m	65,437	98%
DA718.10150	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, ø15mm	m	11,990	98%
DA728.10200	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 20mm	m	13,618	98%
DA738.10250	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 25mm	m	14,226	98%
DA748.10320	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 32mm	m	16,711	98%
DA758.10400	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 40mm	m	19,356	98%
DA768.10500	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 50mm	m	22,557	98%
DA778.10650	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 65mm	m	24,281	98%
DA788.10800	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 80mm	m	27,741	98%
DB718.11000	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 100mm	m	31,551	98%
DB728.11250	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 125mm	m	37,902	98%
DB738.11500	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 150mm	m	44,153	98%
DB748.12000	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 200mm	m	52,834	98%
DB758.12500	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 250mm	m	60,716	98%
DB768.13000	관보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 300mm	m	68,640	98%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA511.10150	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, ø15mm	m	6,627	98%
DA521.10200	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 20mm	m	7,543	98%
DA531.10250	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 25mm	m	8,277	98%
DA541.10320	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 32mm	m	9,693	98%
DA551.10400	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 40mm	m	11,341	98%
DA561.10500	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 50mm	m	13,439	98%
DA571.10650	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 65mm	m	16,140	98%
DA581.10800	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 80mm	m	18,885	98%
DB511.11000	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 100mm	m	22,681	98%
DB521.11250	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 125mm	m	27,299	98%
DB531.11500	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 150mm	m	32,329	98%
DB541.12000	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 200mm	m	41,838	98%
DB551.12500	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 250mm	m	50,299	98%
DB561.13000	관보온/유리솜보온재	보온두께 25mm이하, 300mm	m	58,894	98%
DA711.10150	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, ø15mm	m	10,791	98%
DA721.10200	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 20mm	m	12,255	98%
DA731.10250	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 25mm	m	12,807	98%
DA741.10320	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 32mm	m	15,040	98%
DA751.10400	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 40mm	m	17,419	98%
DA761.10500	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 50mm	m	20,301	98%
DA771.10650	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 65mm	m	21,853	98%
DA781.10800	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 80mm	m	24,964	98%
DB711.11000	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 100mm	m	28,395	98%
DB721.11250	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 125mm	m	34,111	98%
DB731.11500	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 150mm	m	39,738	98%
DB741.12000	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 200mm	m	47,551	98%
DB751.12500	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 250mm	m	54,643	98%
DB761.13000	관보온/유리솜보온재	보온두께 50mm이하, 300mm	m	61,775	98%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA517.10150	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, ø15mm	m	5,179	98%
DA527.10200	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 20mm	m	5,995	98%
DA537.10250	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 25mm	m	6,605	98%
DA547.10320	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 32mm	m	7,771	98%
DA557.10400	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 40mm	m	8,991	98%
DA567.10500	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 50mm	m	10,566	98%
DA577.10650	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 65mm	m	12,751	98%
DA587.10800	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 80mm	m	14,987	98%
DB517.11000	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 100mm	m	17,987	98%
DB527.11250	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 125mm	m	21,744	98%
DB537.11500	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 150mm	m	25,553	98%
DB547.12000	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 200mm	m	33,125	98%
DB557.12500	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 250mm	m	39,936	98%
DB567.13000	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 25mm이하, 300mm	m	46,691	98%
DA717.10150	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, ø15mm	m	8,584	98%
DA727.10200	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 20mm	m	9,806	98%
DA737.10250	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 25mm	m	10,216	98%
DA747.10320	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 32mm	m	11,936	98%
DA757.10400	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 40mm	m	13,767	98%
DA767.10500	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 50mm	m	16,156	98%
DA777.10650	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 65mm	m	17,321	98%
DA787.10800	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 80mm	m	19,764	98%
DB717.11000	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 100mm	m	22,557	98%
DB727.11250	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 125mm	m	27,129	98%
DB737.11500	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 150mm	m	31,551	98%
DB747.12000	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 200mm	m	37,698	98%
DB757.12500	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 250mm	m	43,341	98%
DB767.13000	관보온/발포폴리에틸렌보온재	보온두께 50mm이하, 300mm	m	49,078	98%

【단가정의】

① 고무발포보온재, 유리솜보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비 배관보온 기준이다.

② 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

③ 재료비(보온재, 마감재, 알루미늄 밴드 등)는 제외되어 있다.

【단가보정】

- 시공대상 및 위치, 마감조건에 따라 아래의 보정계수를 적용하여 단가를 산정한다.

ㆍ 관보온단가 = 표준단가 × 보정계수 ( a × b × c )

a. 배관 접합방식에 따른 보정계수

구 분	용접식, 나사식, 프레스식 등 일반배관	그루브조인트식 배관
표준시장단가	1.00	1.10
노무비율	1.00	1.00

b. 시공위치에 따른 보정계수

구 분	옥내일반배관	기계실
표준시장단가	1.00	1.20
노무비율	1.00	1.00

c. 마감재 종류 등에 따른 보정계수

구 분	매직테이프 마감재 사용	폴리프로필렌시트 (APS또는TS커버) 마감재 사용	마감재 미사용시
표준시장단가	1.00	1.15	0.90
노무비율	1.00	1.00	1.00

■ DC***, DD*** 밸브보온

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC118.10150	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, ø15mm	개소	50,005	98%
DC128.10200	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 20mm	개소	51,521	98%
DC138.10250	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 25mm	개소	53,240	98%
DC148.10320	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 32mm	개소	55,512	98%
DC158.10400	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 40mm	개소	57,989	98%
DC168.10500	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 50mm	개소	61,372	98%
DC178.10650	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 65mm	개소	65,158	98%
DC188.10800	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 80mm	개소	72,735	98%
DD118.11000	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 100mm	개소	86,225	98%
DD128.11250	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 125mm	개소	91,126	98%
DD138.11500	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 150mm	개소	96,630	98%
DD148.12000	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 200mm	개소	105,370	98%
DD158.12500	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 250mm	개소	111,026	98%
DD168.13000	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 25mm이하, 300mm	개소	130,171	98%
DC418.10150	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, ø15mm	개소	84,100	98%
DC428.10200	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 20mm	개소	86,779	98%
DC438.10250	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 25mm	개소	89,608	98%
DC448.10320	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 32mm	개소	93,600	98%
DC458.10400	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 40mm	개소	97,941	98%
DC468.10500	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 50mm	개소	103,450	98%
DC478.10650	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 65mm	개소	111,026	98%
DC488.10800	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 80mm	개소	118,803	98%
DD418.11000	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 100mm	개소	133,958	98%
DD428.11250	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 125mm	개소	149,317	98%
DD438.11500	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 150mm	개소	160,884	98%
DD448.12000	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 200mm	개소	164,672	98%
DD458.12500	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 250mm	개소	187,755	98%
DD468.13000	밸브보온/고무발포보온재	보온두께 50mm이하, 300mm	개소	195,331	98%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC117.10150	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, ø15mm	개소	37,531	98%
DC127.10200	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 20mm	개소	38,642	98%
DC137.10250	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 25mm	개소	39,803	98%
DC147.10320	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 32mm	개소	41,671	98%
DC157.10400	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 40mm	개소	43,595	98%
DC167.10500	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 50mm	개소	46,217	98%
DC177.10650	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 65mm	개소	48,898	98%
DC187.10800	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 80mm	개소	54,756	98%
DD117.11000	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 100mm	개소	64,807	98%
DD127.11250	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 125mm	개소	68,392	98%
DD137.11500	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 150mm	개소	72,735	98%
DD147.12000	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 200mm	개소	79,204	98%
DC157.12500	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 250mm	개소	83,547	98%
DC167.13000	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 25mm이하, 300mm	개소	97,941	98%
DC417.10150	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, ø15mm	개소	63,292	98%
DC427.10200	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 20mm	개소	65,362	98%
DC437.10250	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 25mm	개소	67,432	98%
DC447.10320	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 32mm	개소	70,315	98%
DC457.10400	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 40mm	개소	73,700	98%
DC467.10500	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 50mm	개소	77,688	98%
DC477.10650	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 65mm	개소	83,547	98%
DC487.10800	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 80mm	개소	89,256	98%
DD417.11000	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 100mm	개소	100,825	98%
DD427.11250	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 125mm	개소	112,339	98%
DD437.11500	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 150mm	개소	120,873	98%
DD447.12000	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 200mm	개소	123,908	98%
DD457.12500	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 250mm	개소	140,979	98%
DD467.13000	밸브보온/발포폴리에틸렌	보온두께 50mm이하, 300mm	개소	146,839	98%

【단가정의】

① 고무발포보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비 밸브보온을 기준한 것이다.

② 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

③ 재료비(보온재, 마감재, 알루미늄 밴드 등)는 제외되어 있다.

【단가보정】

- 시공대상 및 위치에 따라 아래의 보정계수를 적용하여 단가를 산정한다.

ㆍ 밸브보온단가 = 표준단가 × 보정계수 ( a × b )

a. 밸브 종류에 따른 보정계수

구 분	일반밸브	각종부속이 부착되어 있는 밸브
표준시장단가	1.00	1.25
노무비율	1.00	1.00

b. 시공위치에 따른 보정계수

구 분	옥내일반배관 밸브	기계실
표준시장단가	1.00	1.20
노무비율	1.00	1.00

■ DG***** 발열선 및 분전함 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG101.10000	발열선 설치	세대내	m	3,263	98%
DG102.10000	발열선 설치	공용부위	m	5,003	98%
DG102.20000	분전함 설치	공용부위	개소	80,786	98%

【단가정의】

① 배관의 발열선 설치를 기준한 것이다.

② 규격별 시공범위는 다음의 작업을 포함한다.

발열선 - 세대내	발열선 - 공용부위	분전함 - 공용부위
∙ 발열선 설치 및 고정 (유리면 접착 테이프 사용) ∙ 분기부 Tee Splice 설치 ∙ 관말 End Seal 설치 ∙ 온도센서 설치 ∙ 발열선 경고판 부착	∙ 발열선 설치 및 고정 (유리면 접착 테이프 사용) ∙ 분기부 Tee Splice 설치 ∙ 관말 End Seal 설치 ∙ 온도센서 설치 ∙ 발열선 경고판 부착 ∙ 램프킷트 설치 및 연결 ∙ 파워커넥션킷트 설치 및 연결	∙ 분전함 설치 및 고정 ∙ 배선 인입부 가공 ∙ 분전함 내부 배선 및 결선 ∙ 작동시험 ∙ 정리작업

③ 발열선 및 분전함의 재료비는 제외되어 있다.

④ 강제전선관 배관, 전기배선 인입작업은 별도 계상한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA***** 밸브 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA030.00025	밸브 설치	ø15∼ 25mm	개	12,197	98%
FA060.00050	밸브 설치	ø32∼ 50mm	개	18,053	98%
FA070.00065	밸브 설치	ø65mm	개	39,075	98%
FA080.00080	밸브 설치	ø80mm	개	48,869	98%
FA090.00100	밸브 설치	ø100mm	개	70,514	98%
FA090.00125	밸브 설치	ø125mm	개	88,920	98%
FA090.00150	밸브 설치	ø150mm	개	109,312	98%
FA090.00200	밸브 설치	ø200mm	개	147,688	98%
FA090.00250	밸브 설치	ø250mm	개	190,388	98%
FA090.00300	밸브 설치	ø300mm	개	237,758	98%

【단가정의】

① 기계설비 배관의 밸브 설치를 기준한 것이다.

② 설치위치 선정, 설치, 작동시험 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 밸브의 재료비는 제외되어 있다.

④ 감압밸브장치 등에 바이패스 배관조립 및 설치를 포함한 밸브설치는 별도 계상한다.

■ FH***** 플렉시블조인트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FH130.00025	플랙시블조인트 설치	ø15∼ 25mm	개	12,654	98%
FH160.00050	플랙시블조인트 설치	ø32∼ 50mm	개	28,269	98%
FH170.00065	플랙시블조인트 설치	ø65mm	개	63,161	98%
FH180.00080	플랙시블조인트 설치	ø80mm	개	83,308	98%
FH190.00100	플랙시블조인트 설치	ø100mm	개	123,917	98%
FH190.00125	플랙시블조인트 설치	ø125mm	개	170,275	98%
FH190.00150	플랙시블조인트 설치	ø150mm	개	211,127	98%
FH190.00200	플랙시블조인트 설치	ø200mm	개	291,089	98%
FH190.00250	플랙시블조인트 설치	ø250mm	개	373,490	98%
FH190.00300	플랙시블조인트 설치	ø300mm	개	449,267	98%

【단가정의】

① 기계설비 배관에 플랙시블조인트 설치를 기준한 것이다.

② 설치위치 선정, 수평보기, 콘트롤로드설치, 배관시험을 포함한다.

③ 플렉시블조인트의 재료비는 제외되어 있다.

■ FH***** 익스펜션조인트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FH230.20025	익스펜션조인트 설치	복식, ø20∼25mm	개	78,184	98%
FH240.20032	익스펜션조인트 설치	복식, ø32mm	개	118,447	98%
FH250.20040	익스펜션조인트 설치	복식, ø40mm	개	154,522	98%
FH260.20050	익스펜션조인트 설치	복식, ø50mm	개	201,544	98%
FH270.20065	익스펜션조인트 설치	복식, ø65mm	개	276,209	98%
FH280.20080	익스펜션조인트 설치	복식, ø80mm	개	354,602	98%
FH290.20100	익스펜션조인트 설치	복식, ø100mm	개	464,123	98%
FH290.20125	익스펜션조인트 설치	복식, ø125mm	개	608,252	98%
FH290.20150	익스펜션조인트 설치	복식, ø150mm	개	759,530	98%
FH290.20200	익스펜션조인트 설치	복식, ø200mm	개	1,079,373	98%
FH230.10025	익스펜션조인트 설치	단식, ø20∼25mm	개	68,844	98%
FH240.10032	익스펜션조인트 설치	단식, ø32mm	개	104,120	98%
FH250.10040	익스펜션조인트 설치	단식, ø40mm	개	135,978	98%
FH260.10050	익스펜션조인트 설치	단식, ø50mm	개	177,703	98%
FH270.10065	익스펜션조인트 설치	단식, ø65mm	개	243,441	98%
FH280.10080	익스펜션조인트 설치	단식, ø80mm	개	312,667	98%
FH290.10100	익스펜션조인트 설치	단식, ø100mm	개	409,394	98%
FH290.10125	익스펜션조인트 설치	단식, ø125mm	개	537,039	98%
FH290.10150	익스펜션조인트 설치	단식, ø150mm	개	670,610	98%
FH290.10200	익스펜션조인트 설치	단식, ø200mm	개	953,572	98%

【단가정의】

① 기계설비 배관에 익스펜션조인트 설치를 기준한 것이다.

② 설치위치 재단, 플랜지 접합, 벽체 앵커 설치, 고정바 취부, 수압시험, 고정바 및 고정핀 제거, 정리 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 익스펜션조인트의 재료비는 제외되어 있다.

대분류 G	측 정 기 기

■ GA*****, GC***** 측정기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA110.10015	유량계(직독식)	ø13∼15mm	개	35,564	98%
GA140.10032	유량계(직독식)	ø20∼32mm	개	42,752	98%
GA160.10050	유량계(직독식)	ø40∼50mm	개	54,104	98%
GA180.10080	유량계(직독식)	ø65∼80mm	개	168,746	98%
GA190.10150	유량계(직독식)	ø100∼150mm	개	201,660	98%
GA190.10300	유량계(직독식)	ø200∼300mm	개	317,059	98%
GA110.20015	유량계(원격식)	ø13∼15mm	개	42,374	98%
GA140.20032	유량계(원격식)	ø20∼32mm	개	49,940	98%
GA110.30015	유량계 보호통	ø13∼15mm	개	55,995	98%
GA140.30032	유량계 보호통	ø20∼32mm	개	71,131	98%
GA160.30050	유량계 보호통	ø40∼50mm	개	95,723	98%
GC110.20100	압력계(강관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	개	25,458	94%
GC110.10100	압력계(동관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	개	16,291	96%

【단가정의】

① 기계설비 유량계(수도미터기, 온수미터기) 및 압력계 설치를 기준한 것이다.

② 직독식유량계 설치는 가배관 철거, 유량계 설치, 작동시험 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 원격식유량계 설치는 가배관 철거, 유량계 설치, 전선관 결선, 시험･점검을 포함한다.

④ 유량계 및 보호통, 압력계의 재료비는 제외되어 있다.

⑤ 전선관 배관 및 입선, 지시부 설치는 별도 계상한다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
II002.02000	온수분배기	2구	개	87,622	98%
II002.03000	온수분배기	3구	개	103,097	98%
II002.04000	온수분배기	4구	개	118,031	98%
II002.05000	온수분배기	5구	개	129,873	98%
II002.06000	온수분배기	6구	개	140,953	98%
II002.07000	온수분배기	7구	개	150,825	98%

【단가정의】

① 온수분배기(노출형)의 설치를 기준한 것이다.

② 규격 산정기준은 아래와 같다.

- 온수분배기 규격(구) = 공급헤더 + 환수헤더 개수(퇴수구 개수 제외)

③ 온수분배기의 조립, 설치, 배관연결, 밸브 및 커넥터 설치, 배관시험을 포함한다.

④ 드레인밸브, 배관보호판 설치는 제외되어 있다.

⑤ 온수분배기, 밸브 및 커넥터의 재료비는 제외되어 있다.

대분류 J	기 타 공 사

■ JE*** 슬리브 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE020.00050	슬리브 설치	D25mm～D50mm(바닥)	개	10,106	98%
JE020.00100	슬리브 설치	D65mm～D100mm(바닥)	개	13,028	98%
JE020.00150	슬리브 설치	D125mm～D150mm(바닥)	개	15,657	98%
JE020.00250	슬리브 설치	D200mm～D250mm(바닥)	개	18,290	98%
JE020.00400	슬리브 설치	D300mm～D400mm(바닥)	개	21,092	98%
JE010.00050	슬리브 설치	D25mm～D50mm(벽)	개	11,799	98%
JE010.00100	슬리브 설치	D65mm～D100mm(벽)	개	14,085	98%
JE010.00150	슬리브 설치	D125mm～D150mm(벽)	개	18,191	98%
JE010.00250	슬리브 설치	D200mm～D250mm(벽)	개	23,674	98%
JE010.00400	슬리브 설치	D300mm～D400mm(벽)	개	30,187	98%

【단가정의】

① 기계설비 슬리브 설치를 기준한 것이다.

② 배관 사전작업으로 먹줄치기, 마킹, 소운반, 슬리브 설치를 포함한다.

③ 재료비는 제외되어 있다.

【단가보정】

- 단열재 설치구간에는 다음 계수를 곱하여 적용한다.

구 분	일반구간	단열재 설치구간
표준시장단가	1.00	1.20
노무비율	1.00	1.00

제6장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

<간접공사비 등 산정 참고자료 - >

□ 산업안전보건관리비율

아래 산업안전보건관리비 산정 참고자료는 표준시장단가를 적용하여 발주청이 예정가격을 작성함에 따라 재료비를 별도로 구분할 수 없는 경우에 적용하며, 시공사가 도급금액에 반영하는 산업안전보건관리비는 고용노동부 고시에서 정한 바에 의하여 적정한 금액이 반영되도록 하여야 한다.

공사규모2)	공사종류3)	산업안전보건관리비율1)	비고2)
5억 미만	건축공사	2.82	90.5%
	토목공사	2.85	90.5%
	중건설공사	3.33	91.4%
	특수건설공사	1.81	87.2%
5억~50억 미만	건축공사	2.08	91.3%
	토목공사	2.31	91.3%
	중건설공사	2.81	92.1%
	특수건설공사	1.40	88.0%
50억 이상	건축공사	2.25	94.8%
	토목공사	2.46	94.8%
	중건설공사	2.97	95.6%
	특수건설공사	1.50	91.5%
추정금액 800억원 이상2-1) (단, 주공종이 토목공사업은 1,000억원 이상)	건축공사	2.50	94.8%
	토목공사	2.59	94.8%
	중건설공사	3.24	95.6%
	특수건설공사	1.63	91.5%

1) 본 산업안전관리비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”와 관급자재비의 합계금액에 적용한다. 또한, 산업안전보건관리비 산정시 기초액은 고용노동부 고시에 따라 별도 계상한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비(관급포함)+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 비고에 제시된 비율을 적용하여 산출한 금액을 기준으로 하며, “공사금액(도급금액+관급금액)” 2천만원 이상 건설공사에 적용한다.

2-1)「산업안전보건법 시행령」별표5에 따른 보건관리자 선임대상 건설공사(추정금액 800억원 이상, 다만 주공정이 토목공사업은 1,000억원 이상)의 경우, 공사의 규모는 추정금액에 비고에 제시된 비율을 적용하여 산출한 금액을 기준으로 한다.

3) 산업안전보건관리비 적용시 공사종류(건설업)의 분류, 기타 산업안전보건관리비에 관한 사항은 고용노동부고시를 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

※ 본 자료는 예정가격 작성에 적용하며, 도급계약상의 대상액을 기준으로 조정시 고용노동부 고시에서 정한 계상기준을 준수하여야 한다.

□ 기타경비율

공사규모2)	공사기간	기타경비율1)
		토목	조경	산업설비 (토목)	건축	산업설비 (건축)
10억 미만	6개월이하 (183일)	4.9	4.4	5.1	4.4	4.5
	7~12개월 (365일)	5.1	4.5	5.2	4.5	4.6
	12~36개월 (1,095일)	5.8	5.2	6.0	4.9	5.0
	36개월이상 (1,096일)	6.3	5.8	6.4	5.4	5.5
10억~50억 미만	6개월이하 (183일)	5.0	4.5	5.2	4.5	4.6
	7~12개월 (365일)	5.2	4.6	5.3	4.6	4.7
	12~36개월 (1,095일)	5.9	5.3	6.1	5.0	5.1
	36개월이상 (1,096일)	6.5	5.9	6.6	5.5	5.6
50억~300억 미만	6개월이하 (183일)	5.6	5.0	5.8	5.0	5.0
	7~12개월 (365일)	5.3	5.0	5.5	5.1	5.2
	12~36개월 (1,095일)	6.7	6.2	6.8	5.5	5.5
	36개월이상 (1,096일)	7.2	6.9	7.5	6.1	6.2
300억~1000억 미만	6개월이하 (183일)	5.5	5.1	5.7	5.2	5.3
	7~12개월 (365일)	5.4	4.9	5.5	5.3	5.4
	12~36개월 (1,095일)	6.8	6.3	6.9	5.7	5.7
	36개월이상 (1,096일)	7.4	6.7	7.5	6.2	6.3
1000억 이상	6개월이하 (183일)	5.0	4.2	5.0	5.5	5.6
	7~12개월 (365일)	4.8	4.2	4.8	5.7	5.7
	12~36개월 (1,095일)	6.7	6.2	6.8	6.0	6.2
	36개월이상 (1,096일)	7.3	6.7	7.4	6.6	6.6

1) 본 기타경비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 적용한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”를 기준으로 한다.

3)  기타경비에 포함되는 세부항목의 정의는 조달청의 기준을 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

□ 이윤율

이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 이윤율은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행규칙에서 정한 기준에 따른다. (예정가격작성기준(계약예규) 제41조 참조)